天河院区楼顶发光字制作安装要求
1. 设计方案
1. 在广州市第十二人民医院天河院区现有高层墙面上新增“广州市重症中毒诊疗中心”字样，制作冲孔发光字，达到在内环路自西向东方向能够清晰可见的效果。
2. 出具设计方案及报价，发光字应充分利用现有高层外墙外立面空间，并做到协调美观。
2. 字壳材质与工艺
1. 面板：304 不锈钢板，厚度≥2.0mm。
2. 背板：焊简易龙骨，防潮防锈处理。
3. 顶楼大字加厚，提升整体刚性、抗风振。
4. 表面涂装：耐候≥15 年，抗紫外线、抗酸雨盐雾，质保期内不起皮、不开裂、不褪色。
5. 焊接工艺：满焊，焊缝打磨抛光，箱体内部焊缝全部做防锈处理。
3. 光源
· 电气：安全低压，全防水封装。
· 性能：光衰≤5%/5000 小时，理论寿命≥50000 小时；单灯独立回路，单颗损坏不影响整字点亮；灯珠与板面齐平，不突出、不积雨水。
· 接线：字内采用耐高温防水线缆，所有接线点密封；每字出线口带工业级防水电缆接头。
4. 供电电源
电源使用户外防雨开关电源；功率有一定冗余；需内置过载、短路、过温保护； 
配电箱需使用雨配电箱，配置浪涌保护器 SPD、分路空开、漏电保护；箱门带防水胶条、锁具。
5. 质保要求
· 字体不锈钢结构、氟碳漆面：质保≥ 10 年
· LED 灯珠、驱动电源、电气系统：质保≥ 5 年
· 钢结构主体：设计使用年限 ≥20 年，质保≥ 10 年
6.安装要求
1. 现场勘测、墙体扫描、结构验算，出具深化安装图、钢结构计算书、电气原理图；
2. 材料进场报验：提交合格证、检测报告；
3. [bookmark: _GoBack]搭设高空吊篮 / 脚手架，安装人员持证上岗，购买高空作业专项意外险；6 级及以上大风、雨天停止高空作业；
4. 现场清理、安装完毕验收，移交全套安装完毕资料。
7.验收标准
1. 外观：字体板面平整，氟碳喷涂无色差、流挂；灯珠发光均匀，无暗点、频闪；
2. 结构：焊缝饱满，螺栓紧固；锚栓拉拔试验合格，提供第三方报告；钢结构挠度满足规范；
3. 电气：线路绝缘电阻达标，电源稳定；防雷接地电阻≤4Ω，SPD 浪涌保护有效；
4. 防水：接线接头全部密封，耐候胶连续无断点，杜绝雨水渗入；
5. 安装资料：安装蓝图、材料合格证、钢结构计算书、拉拔试验报告、防雷接地测试记录、电气检测记录、质保承诺函。
8.商务及运维要求
1. 验收合格后提供 5 年定期巡检服务：每年 2 次上门巡检，紧固螺栓、检查线路、测试防雷；接到故障报修24 小时响应，48 小时到场维修；
2. 所有品牌设备提供原厂质保承诺书；
3. 验收合格后办理户外广告设施安全检测备案。


