移位机（履带式楼梯担架）技术要求与商务要求
一、技术要求：
1）楼道担架广泛适用120医疗院前伤病员、患者等上下楼梯转运或紧急疏散使用，楼道担架可折叠存放与装车，方便携带，操作简单。
2）材料：主体材质为高强度铝合金材料、轻量化，承重150kg以上，材质防锈。
[bookmark: _GoBack]3）操作手柄与靠背长度可按照需要伸缩调节，适合不同身高患者乘坐；扶手可上下调节收放；头部有托靠与固定装置，安全舒适；面布便于洗涤，材质坚韧耐用；50CM及以上加宽座椅与椅背设计，通用于胖、瘦人群，尤其使老人乘坐。
4）带有4个万向轮，在平地上即作为轮椅平稳推行，通过性好，轮子为橡胶材质，坚固耐磨；大轮径履带转轮与宽履带设计，履带材质坚韧耐磨损，上下楼梯转运平稳不卡、不失速，安全可靠。
5）椅子配有背心式金属扣绑带，以保证在转运过程中的安全。
6）配件：紧固螺丝扳手套装，爱心坐垫。
7）所有配件可以长期供应，便于维护。
二、商务要求
1）交付时间：自合同签订之日起15日内完成交货、安装调试
2）质保期：整机质保不少于3年


